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ВВЕДЕНИЕ
Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010г., Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ
(ред. от 03.02.2014г.) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014г. № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012г. № 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.
Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.
Основой для разработки схемы теплоснабжения МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2030 года являются:
– Генеральный план МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
– ПКР систем коммунальной инфраструктуры МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2024 года.
При разработке схемы теплоснабжения использовались:
– документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;
– данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей;
– сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных администрацией МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МО «ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Централизованное теплоснабжение поселения осуществляется от 2-х отопительных котельных, работающей на газе (д. Юкки, д. Лупполово):
– Поселковая газовая котельная №48, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лупполово, ул. Зеленая, уч.12;
– Котельная ООО «ЕТК», находящаяся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, ул. Строителей, уч. 13.
Ресурсоснабжающей организацией для котельной №48 является ООО «ЕТК».
Ресурсоснабжающей организацией для котельной ООО «ЕТК» является ООО «ЕТК».
Газоснабжение осуществляется природным газом. 

	Годы
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2030гг.

	Котельная №48 д. Лупполово

	Площадь строительных фондов


	многоквартирные жилые дома
	37251,8
	37251,8
	37251,8
	37251,8
	37251,8
	37251,8

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджетные организации
	2897,4
	2897,4
	2897,4
	2897,4
	2897,4
	2897,4

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки

	Площадь строительных фондов
	многоквартирные жилые дома
	25069,3
	25069,3
	25069,3
	25069,3
	25069,3
	25069,3

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.2 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от котельных в производственных зонах на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения – это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения – закрытая. Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой.
Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке. 
Таблица 2.1.1
	№
	Наименование котельной адрес
	Установленная мощность (Гкал/час)
	Присоединенная  нагрузка (Гкал/час)
	Площадь зоны действия систем теплоснабжения, (м2)

	1
	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	2,299
	54935.03

	2
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,239
	49327,5
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится основная часть частного жилого сектора и бюджетные организации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
От индивидуальных источников в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отапливаются частные жилые дома.
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальной котельной МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности
	[bookmark: _Hlk106097596]Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	2023 год

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	3,44
	0,007
	2,299
	0,0554
	2,3544
	1,0786

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,568
	0,00946
	3,239
	0,075
	3,314
	0,24454

	2024 год

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	3,44
	0,007
	2,299
	0,0554
	2,3544
	1,0786

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,568
	0,00946
	3,239
	0,075
	3,314
	0,24454

	2025 год

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	3,44
	0,007
	2,299
	0,0554
	2,3544
	1,0786

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,568
	0,00946
	3,239
	0,075
	3,314
	0,24454

	2026 год

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	3,44
	0,007
	2,299
	0,0554
	2,3544
	1,0786

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,568
	0,00946
	3,239
	0,075
	3,314
	0,24454

	2027 год

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	3,44
	0,007
	2,299
	0,0554
	2,3544
	1,0786

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,568
	0,00946
	3,239
	0,075
	3,314
	0,24454

	2028-2030 гг.

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,44
	3,44
	0,007
	2,299
	0,0554
	2,3544
	1,0786

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,568
	3,568
	0,00946
	3,239
	0,075
	3,314
	0,24454
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2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.2.1.
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Таблица 2.3.2.1 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования
	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Существующие 2023г.
	Перспективные

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г
	2028-2030

	Котельная №48
д. Лупполово
	объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Котельная ООО «ЕТК»
 д. Юкки
	объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,568
	3,568
	3,568
	3,568
	3,568
	3,568
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2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.3.1.
Таблица 2.3.3.1 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Котельная
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г
	2028-2030гг.

	Котельная №48 д. Лупполово
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Котельная ООО «ЕТК»  д. Юкки
	0,00946
	0,00946
	0,00946
	0,00946
	0,00946
	0,00946


2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.4.1.
Таблица 2.3.4.1 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто
	Котельная
	Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2030

	Котельная №48 д. Лупполово
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433
	3,433

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559
	3,559
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2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.5.1.
Таблица 2.3.5.1 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Существующие 2023г.
	Перспективные

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2030гг.

	Котельная №48
 д. Лупполово
	потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год
	485,38
	485,38
	485,38
	485,38
	485,38
	485,38

	
	потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	потери теплоносителя, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	затраты теплоносителя на компенсацию потерь, т/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год
	658,34
	658,34
	658,34
	658,34
	658,34
	658,34

	
	потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	потери теплоносителя, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	затраты теплоносителя на компенсацию потерь, т/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.6.1.
Таблица 2.3.6.1 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Источник теплоснабжения
	Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г
	2028-2030гг.

	Котельная №48  д. Лупполово
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ООО «ЕТК»  д. Юкки
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 2.3.7.1.
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Таблица 2.3.7.1 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2030гг.

	Котельная №48 д. Лупполово
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245


2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и потребителями котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют.
Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Зоны действия источников тепловой энергии МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположены в границах своих населенных пунктов. 
Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. 
До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
[image: ]Рисунок 2.4.1 – Зона действия Котельной №48 д. Лупполово
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Рисунок 2.4.2 – Зона действия Котельной ООО «ЕТК» д. Юкки
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла. 
Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами: 
· расчетной тепловой нагрузкой ; 
· расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - . 
Произведение этих величин  (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом . Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок  (Гкал∙м/ч): 
[image: ],
Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения. 
Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. 
Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:
[image: ],
Где  – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения). 
Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе  всегда больше теоретического оборота тепла . Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей [image: ]: 
[image: ],
Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети [image: ], тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.
[image: ]Рисунок 2.5.1 – РЭТС Котельной №48 д. Лупполово
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Рисунок 2.5.2 – РЭТС Котельной ООО «ЕТК» д. Юкки
Таблица 2.5.1 – Данные для расчета РЭТС Котельной №48 д. Лупполово
	Адрес
	Вектор, км, (li)
	Длина участка сети, км, (lc)
	Нагрузка, Гкал/ч
	Момент тепловой нагрузки по вектору, Zt, (Гкм/час)
	Момент тепловой нагрузки по сети, Zc, (Гкм/час)

	Дом №4
	0,10
	0,11
	0,21
	0,0217
	0,0239

	Дом №1
	0,14
	0,19
	0,05
	0,0071
	0,0093

	Дом №5
	0,13
	0,18
	0,24
	0,0329
	0,0434

	Дом №2
	0,17
	0,21
	0,05
	0,0087
	0,0107

	Дом №3
	0,19
	0,20
	0,05
	0,0089
	0,0095

	Дом №9
	0,25
	0,32
	0,17
	0,0419
	0,0531

	Дом №8
	0,22
	0,27
	0,17
	0,0370
	0,0447

	Дом №6
	0,27
	0,33
	0,19
	0,0521
	0,0638

	Дом №7
	0,34
	0,41
	0,25
	0,0840
	0,1005

	Д/С
	0,34
	0,40
	0,15
	0,0504
	0,0589

	Дом №23 к1
	0,55
	0,71
	0,15
	0,0825
	0,1071

	Дом №23 к2
	0,58
	0,72
	0,15
	0,0875
	0,1074

	Итого:
	3,30
	4,05
	1,822
	0,5147
	0,6323

	Rср,
	0,28

	χ
	1,23




Таблица 2.5.2 – Данные для расчета РЭТС Котельной ООО «ЕТК» д. Юкки
	Адрес
	Вектор, км, (li)
	Длина участка сети, км, (lc)
	Нагрузка, Гкал/ч
	Момент тепловой нагрузки по вектору, Zt, (Гкм/час)
	Момент тепловой нагрузки по сети, Zc, (Гкм/час)

	ул. Тенистая, д. 1
	0,08
	0,13
	0,17
	0,0132
	0,0211

	ул. Тенистая, д. 2
	0,05
	0,14
	0,17
	0,0080
	0,0231

	ул. Тенистая, д. 4
	0,10
	0,19
	0,17
	0,0169
	0,0309

	ул. Тенистая, д. 3
	0,12
	0,18
	0,17
	0,0206
	0,0297

	ул. Тенистая, д. 8
	0,15
	0,25
	0,17
	0,0240
	0,0413

	ул. Тенистая, д. 10/2
	0,20
	0,30
	0,17
	0,0333
	0,0500

	ул. Тенистая, д. 6
	0,16
	0,29
	0,17
	0,0259
	0,0474

	ул. Тенистая, д. 5
	0,19
	0,26
	0,17
	0,0317
	0,0429

	ул. Тенистая, д. 7
	0,19
	0,27
	0,17
	0,0314
	0,0447

	ул. Тенистая, д. 9
	0,19
	0,34
	0,17
	0,0312
	0,0566

	ул. Тенистая, д. 10/1
	0,22
	0,39
	0,17
	0,0363
	0,0647

	ЧП10
	0,38
	0,48
	0,20
	0,0762
	0,0964

	ЧП11
	0,33
	0,40
	0,20
	0,0653
	0,0790

	ЧП12
	0,33
	0,43
	0,20
	0,0662
	0,0854

	ЧП9
	0,36
	0,47
	0,20
	0,0718
	0,0944

	Итого:
	3,05
	4,52
	2,615
	0,5519
	0,8075

	Rср,
	0,21

	χ
	1,46



Для Котельной №48 д. Лупполово [image: ] = 1,23; Rср = 0,28 км.;
Для Котельной ООО «ЕТК» д. Юкки [image: ] = 1,46; Rср = 0,21 км.;
Значения показателя конфигурации тепловой сети: 
– 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны; 
– 1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным; 
– ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены. 
Для Котельной №48 д. Лупполово – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны.
Для Котельной ООО «ЕТК» д. Юкки – транзит тепла и материальные характеристики несколько завышены.
Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения. 
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.  
Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной  
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 
– в закрытых системах теплоснабжения –  0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 
– в открытых системах теплоснабжения –  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции   и   горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 
– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов –  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;  
– при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.  
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться   дополнительно аварийная   подпитка   химически   не   обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах   горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.  При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку   допускается определять только для одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.  Для открытых   систем теплоснабжения аварийная подпитка должна   обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
 Объем воды в системах теплоснабжения   при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.  
Размещение   баков-аккумуляторов   горячей   воды   возможно   как   на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25% общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках. 
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически   обработанной   и   деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.  
В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.  
В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.  
В котельной №48 д. Лупполово ВПУ отсутствует. В котельной ООО «ЕТК» д. Юкки установлена ВПУ HIDROTECH DS 6E5ON1, производительностью 0,06 м3/ч.
Таблица 3.1.1 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей
	Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная подпитка системы теплоснабжения (сети + система теплопотребления потребителей), м3/ч
	Существующая производительность водоподготовительных
установок в нормальном режиме, м3/ч
	(+) резерв,
 (-) дефицит, м3/ч

	Котельная №48
 д. Лупполово
	24,09
	0,18
	-
	-0,18

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	30,88
	0,23
	0,06
	-0,17


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 3.2.1.
[bookmark: _Hlk49783560]Таблица 3.2.1 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	[bookmark: _Hlk50445894]Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч
	(+) резерв,
(-) дефицит, м3/ч

	Котельная №48 д. Лупполово
	24,09
	0,48
	0,48
	0

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	30,88
	0,62
	0,62
	0



РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.
Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
Вариант №1
Техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей и капитальный ремонт тепловых сетей и источников, способствующие нормативной эксплуатации.
Вариант №2
Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.
Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2022 по 2030 годы во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей и капитальный ремонт тепловых сетей и источников за счет обслуживающей организации.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
В целях обеспечения соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения необходимо производить замену устаревшего оборудования котельных на новое более продуктивное оборудование.
Возобновляемые источники энергии вводится не будут.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на расчетный период не планируется. Реконструкция котельных для этих целей на расчетный период не требуется.
Возобновляемые источники энергии отсутствуют. 
	5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение источников тепловой энергии необходимо выполнять по сложившейся необходимости (моральное старение, исчерпание нормативного ресурса оборудования).	

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют. 
[bookmark: ZAP2DH63GR]5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
[bookmark: XA00M362MC][bookmark: ZAP2IVO3IC][bookmark: bssPhr96][bookmark: ZAP27C83GM][bookmark: _Toc448323244]Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. 
[bookmark: XA00M3O2MF][bookmark: ZAP2CQQ3I7][bookmark: bssPhr97][bookmark: ZAP1MP63A7]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах. 
[bookmark: XA00M4A2MI][bookmark: ZAP1S7O3BO][bookmark: bssPhr98][bookmark: ZAP21MU3GK]
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2030 г. с температурным режимом 95-70 °С.
Необходимость его изменения отсутствует. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сохранится на всех этапах расчетного периода. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сохранится на всех этапах расчетного периода.
Таблица 5.8.1 – Расчет отпуска тепловой энергии в течение года при температурном графике 95-70 °С
	Температура наружного воздуха
	Температура воды на падающем т/ проводе
	Температура воды на обратном т/ проводе

	8
	39,7 (70)
	34,3

	7
	41,5 (70)
	35,5

	6
	43,3 (70)
	36,8

	5
	45.0 (70)
	37,9

	4
	46.7 (70
	39,1

	3
	48,4 (70)
	40,2

	2
	50,1 70)
	41,4

	1
	51,7 (70)
	42,5

	0
	53,3 (70)
	43,6

	-1
	55,0 (70)
	44,6

	-2
	56,6 (70)
	45,7

	-3
	58.2 (70)
	46,7

	-4
	59,7 70
	47,8

	-5
	61,3 (70)
	48,8

	-6
	62,9 (70)
	49,8

	-7
	64,4 (70)
	50,8

	-8
	65,9 (70)
	51,8

	-9
	67,5 (70)
	52,8

	-10
	69,0 (70)
	53,8

	-11
	70,5
	54.7

	-12
	72.0
	55,7

	-13
	73,5
	56,6

	-14
	74,9
	57,6

	-15
	76,4
	58,5

	-16
	77.9
	59,4

	-17
	79,3
	60,3

	-18
	80,8
	61,2

	-19
	82,2
	62,1

	-20
	83,7
	63,0

	-21
	85,1
	63,9

	-22
	86,5
	64,8

	-23
	88.0
	65,7

	-24
	89,4
	66,6

	-25
	90,8
	67,4

	-26
	92,2
	68,3

	-27
	93,6
	69,1

	-28
	95,0
	70,0


5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2030 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения нужд, подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.
6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области не планируется.
Перспективные приросты тепловой нагрузки для всех котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области не ожидаются. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2030 года.
Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.
6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.
6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2030г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.
6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.
Таблица 6.5.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
	Планируемые мероприятия

	Год проведения
	Примечания

	
	
	

	Замена изношенных участков тепловой сети, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, с применением современной энергоэффективной тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети до 3% в год
	2023-2030
	обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 
на каждом этапе
Основным видом топлива для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является природный газ.
 Аварийное топливо – Д/Т. 
Перевод котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на другие виды топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.
Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 8.1.1.
Таблица 8.1.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии МО «Юкковское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Источник
тепловой
энергии
	Вид топлива
	Этап (год)

	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2030гг.

	Котельная №48 д. Лупполово

	основное природный газ тыс. м3
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083

	
	УРУТ на отпуск тепловой энергии, т у. т./Гкал
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	
	Резервное, т
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	основное природный газ тыс. м3
	1120
	1120
	1120
	1120
	1120
	1120

	
	УРУТ на отпуск тепловой энергии, т у. т./Гкал
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	
	Резервное, т
	7
	7
	7
	7
	7
	7



8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
[bookmark: _GoBack]Основным видом топлива для котельных в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является природный газ.
Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.
Местным видом топлива в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются дрова. Существующие источники тепловой энергии МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.
Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
На расчетный период инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с исчерпанием срока службы – не требуются.
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2030 г. не требуются.
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2030 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
На 2022г. ЕТО в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является ООО «ЕТК»
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах, которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения, в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012г. № 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
– размер собственного капитала;
– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.3.1.
Таблица 10.3.1 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО
	№
п/п
	Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО
	Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации

	1
	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	2
	размер собственного капитала
	ООО «ЕТК»

	3
	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	ООО «ЕТК»


Необходимо отметить, что компания ООО «ЕТК» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, что подтверждается наличием у ООО «ЕТК» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
В границах МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области действуют одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».
Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения
	№
п/п
	Система теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная №48 д. Лупполово
	ООО «ЕТК»

	2
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	ООО «ЕТК».



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области невозможно распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и не предполагается на расчетный период до 2030г. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Статья 15 пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети на территории поселения не имеются.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствуют.
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Анализ текущей ситуации с газоснабжением не выявил проблем.
13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствуют.
Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
До конца расчетного периода в МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области не ожидается.
13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.
Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	№ п/п
	Индикатор
	Ед. изм.
	Существующие 2022г.
	Перспективные 2030г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Тут/Гкал
	

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	
	н/д
	-

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	
	н/д
	-

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	Гкал/м2
	1,93
	1,93

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	Гкал/м2
	1,93
	1,93

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	
	0,33
	0,33

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	
	0,43
	0,43

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	м2/Гкал/ч
	108,96
	108,96

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	м2/Гкал/ч
	105,37
	105,37

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%

	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	Тут/кВт
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих В режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	лет
	-
	-

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	лет
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	%
	3
	3

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	%
	3
	3

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	Котельная №48 д. Лупполово
	%
	-
	-

	
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	%
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

	14.1
	Котельная №48 д. Лупполово
	наличие заф. фактов
	отсутствуют

	14.2
	Котельная ООО «ЕТК» д. Юкки
	наличие заф. фактов
	отсутствуют



РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Таблица 15.1 – Тарифы на передачу ТЭ
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Год
	Руб./Гкал

	1
	МП «Северное Ремонтно-эксплуатационное предприятие». ООО «Пром Импульс» (после 2021 года), ООО «ЕТК» (с 2023 года)
	Население (с НДС)

	
	
	с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
	1831,43

	
	
	с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
	1868,06

	
	
	с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
	1868,06

	
	
	с 01.07.2020г.  по 31.12.2020г.
	2054,87

	
	
	с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
	2054,87

	
	
	с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.
	2124,74

	
	
	с 01.01.2022г. по 30.06.2022г.
	2206,27

	
	
	с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.
	2281,28

	
	
	с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
	2438,65

	
	
	с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
	2558,15

	
	
	с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
	2611,86

	
	
	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.
	2666,71

	
	
	с 01.01.2027г. по 31.12.2027г.
	2722,72

	
	
	с 01.01.2028г. по 31.12.2028г.
	2779,89






Рисунок 15.1 – Тариф на передачу тепловой энергии для потребителей МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Показатели тарифа c 2019-го по 2023-го года установлены исходя из предоставленных сайтом https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/ts/otoplenie/ данных. Показатели тарифа с 2024 по 2028гг. установлены на основе применения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 г. № 3147-р.
Тариф на передачу тепловой энергии (отопление)	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	1868.06	2054.87	2124.7399999999998	2281.2800000000002	2438.65	2558.15	2611.86	2666.71	2722.72	2779.89	



image3.jpg
Cmpoumenbcmﬁﬂ
WK «DUHCKUE
- kegpmafe»

\Dp=159.0mm
D=159.0mm

~i




image4.jpg
e Y
Ly ft‘_f're %

UepHidHan ynuya

PHUCIOA
2

Tenucran yius





image5.png




image6.png
Ze _zE(erl)

@)





image7.png




image8.png




image9.jpg
Cmpoumensimeo
K «DUHCKLIE
kegpmaiel»

Dp=57.0mim
Do=57.0mm
L=16.im

m)_m( «aneueu}h»\

3

bH{

b

oe PII» FOCIT
No48

~




image10.jpg
0,21 Km.

Rcp=

.mnﬂ \\\\\\\





image1.png




image2.jpeg




